

**技术参数：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  型号 |  YC-225-8 |  YC-210B |
|  单元类型 |  8\*2.25"(57mm)/1"(25mm) |  2\*10"(254mm)/2.6"(65mm)  |
|  频率响应 |  110Hz-18KHz  |  30Hz-320Hz |
|  阻抗 |  4Ω |  4Ω |
|  灵敏度 |  100dB |  **100**dB |
| 最大声压 | 118dB |  120dB |
|  功率 |  250W |  500W |
| 外形尺寸(WxDxH） |  483mm×67mm×84mm  |  730mm×303mm×378mm |
| 包装尺寸(WxDxH） |  |  |
|  净重 |  2.25KG  |  28.35KG  |
|  毛重 | 18KG |  34KG |

应用领域：

适用多功能厅、宴会厅、音乐餐吧、会议中心、家庭影院及中小型演出等