“LH Y27C-2004TKLIII-B/ZJBM-B电连接器”规格确认书
1、 概述

本系列产品为推拉式快速连接。符合GJB2905A-2004标准。具有快捷连接与分离，体积小、重量轻。密封性能好，焊接式。适用于航空、航天、船舶，通讯等电气电子设备的线路连接。具有抗振动、防盐雾的性能。
2、 型号规格

型号为：LH  Y27C-2004TKLIII-B
3、 外形尺寸、标注，图片，材料

插头及III电缆罩尾部附件外形图
[image: image1.png]21

Tite

“T6L

AT

24

49.5£0.5





插座外形尺寸

[image: image2.png]4=33. 6

M27x1





建议开孔尺寸
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4、 技术指标
	接触件规格（3.5）
	接触电阻≤1.5mΩ
	额定电流50A

	额定电压500V
	耐电压1500V
	绝缘电阻≥4000MΩ


5、 材料及表面处理

       材料----  壳体 ：不锈钢316L
                插孔 ：QSn4-3
       表面处理—壳体：钝化
                 插孔镀金0.3μm
6、 机械性能：
       正弦振动：10~2000HZ，加速度147m/S²
       碰撞    ：加速度392 m/S²
       冲击    ：加速度980 m/S²
       防盐雾  ：1000h

       使用寿命：插拔500次

       防水等级:无
7、 使用环境：

工作温度：零下55度~125度
相对湿度：温度40度时达90%~95%

密封性：耐压0.2MPa
8、 使用注意事项：

9、 包装、标示、运输防护措施要求：内小包装，外用纸箱包装，配发货清单。
