

**技术参数：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  型号 |  DM-122  |  DM-152  |  DM-252 |
|  低高音单元配置 | BLF12”X1：HF1”X1 | FLF15”X1+HF1”X1 |  LF15”X2+HF1”X1 |
|  阻抗 |  8Ω |  8Ω |  4Ω |
|  灵敏度 |  95db | 95d**b** | 101db |
|  功率 |  250W |  300W |  600W |
|  最大声压 |  95dB |  95dB |  101dB |
| 推荐功率 | 400W |  500W | 900W |
| 外形尺寸(WxDxH） |  370\*390\*635mm | 470\*460\*750mm | 460\*450\*1210mm |
| 包装尺寸(WxDxH） |  470\*460\*750mm |  520\*535\*865mm |  535\*540\*1290mm |
|  净重 |  20.5KG |  32KG |  47.5KG |
|  毛重 |  23.5KG |  35KG | 52KG |

**应用领域**：

适用于全音域音频扩声系统，多功能厅、餐吧、音乐厅、会议、等公共场所，任何大型音响工程或流动演出系统的扩声使用