

 **技术参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| 型 号 | **CM-12** |
| 单元配置 | LF12”X1HF3“X1 |
| 阻抗 | 8Ω |
| 灵敏度 | 95dB  |
| 额定功率 | 350W |
| 推荐功放功率 | 500W |
| 最大声压 | 102dB |
| 音响尺寸 | 400x425x325mm（W×D×H） |
| 包装箱尺寸（单只装） | 480x475x390mm |
| 净 重 | 15㎏ |
| 毛 重 | 17㎏ |

适用领域：舞台监听，宴会监听等