Keywords:Pneumatic motor pressure control valve,JYSM21-40

Beijing BPM,Beijing Petroleum Machinery Co.,Control System for Surface Mounted BOP Stacks, bop control unit, koomey unit, BPMF BOP CONTROL, accumulator unit, FKDQ1200-9,FKDQ1200-9B,FKDQ960-7,FKDQ640-7,FKQ1440-14,FKQ1200-9,FKQ1280-8,FKQ960-8,FKQ840-8,FKQ800-8,FKQ1280-7,FKQ1200-7,FKQ800-7D,FKQ800-7E,FKQ800-7F,FKQ800-8G,FKQ800-9H,FKQ640-7,FKQ800-6FFKQ720-6,FKQ640-6G,FKQ640-6,FKQ640-6M,FKQ640-6S,FKQ480-5,FKQ480-5C,FKQ480-5E,FKQ480-5B,FKQ480-5D,FKQ320-4B,FKQ3204E,FKQ320-4G,FKQ320-3,FKQ160-4W,FK250-4,FK240-4,FK160-4,FK100-4,FK240-3E,FKQ240-3D,FK240-3,FK125-3,FK125-3B,FK125-2D,FK125-2F,FK50-1

Product name:Pneumatic motor pressure control valve

Model:JYSM21-40



1 Pneumatic motor head 5126990461 1

2 Adaptor sleeve 9165100011 1

3 Elastic cylinder pin 4207010400 1 5×25 GB/T879.1-2000

4 Elastic cylinder pin 4207010410 1 5×20 GB/T879.1-2000

5 Worm screw 9165100009 1

6 Deep ball bearing 4301001370 1 21×12×5 61801

7 Superposed valve screw 4201990060 1 M6×50

8 Handle body 9165101000 1

9 Hidden hex-conic end screw 4201030350 2 M6×6 GB/T78-2000

10 O-ring 5303101120 1 15×2.65 GB/T3452.1-1992

11 Lock handle 9165100007 1

12 Lock cap 9165700025 1

13 O-ring 5303101110 1 36.5×1.8 GB/T3452.1-1992

14 Hexwasher 9165100006 1

15 Valve body 9165700022 1

16 Hidden hex-conic end screw 4201030360 2 M8×12 GB/T78-2000

17 Guide sleeve 9165700015 1

18 O-ring 5303001240 2 43.7×3.55 GB/T3452.1-1992

19 Hidden hex screw 4201120240 1 M10×30 GB/T70.1-2000

20 Retaining ring 9165700009 2

21 O-ring 5303001050 1 20×2.65 GB/T3452.1-1992

22 Sealing plug 9165700016 1

23 O-ring 5303001570 1 12.5×1.8 GB/T3452.1-1992

24 Valve body 9165700010 1

25 Hidden hex screw 4201120780 8 M4×30 GB/T70.1-2000

26 Oil return plunger 9165700012 2

27 O-ring 5303001250 4 47.5×3.55 GB/T3452.1-1992

28 O-ring 5303000030 8 6×1.8 GB/T3452.1-1992

29 O-ring 5303001540 4 18×1.8 GB/T3452.1-1992

30 Oil return flange 9165700003 1

31 Oil inducing and return flange 9165700011 3

32 Elastic cylinder pin 4207010430 4 4×16 GB/T879.1-2000

33 Oil inducing plunger 9165700008 2

34 Delivery flange 9165700023 1

35 O-ring 5303000180 1 50×3.55 GB/T3452.3-1988

36 Seal box 9165700013 1

37 Lower plug 9165700007 1

38 Hidden hex screw 4201120260 28 M10×40 GB/T70.1-2000

39 Relief sealing ring 9165700005 2

40 Spring 9165700006 1

41 Retaining ring 9165700014

42 O-ring 5303001550 4 21.2×1.8 GB/T3452.1-1992

43 Oil drain sealing ring 9165700001 2

44 Wavy spring 9165700004 2

45 Oil drain sealing spacer 9165700002 1

46 O-ring 5303001560 1 25.8×2.65

47 Spring base 9165701000 1

48 Spring under bracket 9165700017 1

49 Big spring 9165700018 1

50 Little spring 9165700019 1

51 Spring upper bracket 9165700020 1

52 Bearing 4301000060 1 51102 GB301-1995

53 Bearing cover 9161200014 1

54 Hidden hex screw 4201120210 3 M10×20 GB/T70.1-2000

55 Bearing pedestal 9165100001 1

56 Roller bearing 4301001350 1 48×38×13 BA-248Z

57 O-ring 5303110060 1 69.57×1.78 AS568－039

58 Worm wheel 9165100002 1

59 Bearing shim 9165100003 4

60 Cylindrical roller bearing 4301001360 2 35×20×2 889104

61 Core shaft 9165700021 1