

|  |  |
| --- | --- |
| 型 号 | CR-153 |
| 单元配置 | LF15”X1+MF3”X1+HF1”X1 |
| 阻抗 | 8Ω |
| 灵敏度 | 98dB |
| 额定功率 | 500W |
| 推荐功放功率 | 800W |
| 最大声压 | 125dB |
| 音响尺寸 | 490x500x800mm（W×D×H） |
| 包装箱尺寸 | 575x560x880mm |

领域

|  |  |
| --- | --- |
| 净 重 | 39.2㎏ |
| 毛 重 | 43㎏ |

**技术参数：**

适用：

高声压酒吧、小型演艺、音乐会、多功能厅、夜总会等娱乐场所